МБУ ДО "Детская художественная школа города Пскова"

"Утверждаю"

директор МБУ ДО

"Детская художественная школа

города Пскова"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Цветков

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в керамической мастерской**

**I. Общие положения**

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) и на основе Инструкции о мерах пожарной безопасности в ДХШ.

2. Преподаватели, работающие в керамической мастерской, обязаны:

2.1. Соблюдать правила пожарной безопасности, установленные данной Инструкцией.

2.2. Незамедлительно сообщать директору школы о нарушениях требований пожарной безопасности.

3. Преподаватели лепки и керамики, вновь поступающие на работу в обязательном порядке проходят противопожарный инструктаж, без которого они не могут быть допущены к работе.

4. Все работники школы не реже одного раза в год проходят повторный противопожарный инструктаж.

**II. Основные требования к порядку содержания помещения керамической мастерской**

1. К входу в помещение мастерской должен быть свободный доступ.

2. При расстановки в керамической мастерской технологического оборудования должно быть обеспечено наличие подходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

3. Запрещается оставлять без присмотра преподавателей включенные муфельные печи и печь для фьюзинга.

4. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользовать электророзетками и рубильником с повреждением.

5. Запрещается пользовать в помещении керамической мастерской электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и применять самодельные электронагревательные приборы.

6. Запрещается размещать в керамической мастерской горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы (картон, бумагу, масляные краски).

7. Запрещается допускать к самостоятельной работе с печами учащихся, а также работников, не имеющих права входа в керамическую мастерскую.

8. Технологические процессы (обжиг глиняных игрушек, керамических панно и изделий из стекла) должны приводиться в соответствие с имеющейся нормативно-технической и эксплуатационной документацией (инструкциями по работе муфельной печи и печи для фьюзинга).

9. После окончания своих занятий по лепке и керамике каждый преподаватель обязан отключить в керамической мастерской и в кабинете лепки электроприборы и печи, выключить свет; закрыть окна и двери.

**III. Порядок действий при пожаре**

1. Каждый преподаватель при обнаружении пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону 112 или 01 (при этом необходимо назвать адрес школы, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

1.2. Немедленно сообщить руководителю школы или другому должностному лицу о возникшем пожаре.

1.3. Принять меры по тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения и по сохранению материальных ценностей до прибытия подразделений пожарной охраны.

1.4. Принять меры по удалению за пределы опасной зоны всех обучающихся, а также работников, не участвующих в тушении пожара.

2. Руководитель учреждения (или другое должностное лицо), прибывший к месту пожара обязан:

2.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство.

2.2. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

2.3. По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях керамической мастерской и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

2.4. В случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение.

Ответственный

за пожарную безопасность А.А. Сейц